72

Gonzalo Bascur Retamal

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

72

Bajo esta lógica, la relación conceptual entre el art. 2 b) y el art. 3 sería de orden secuencial: primero se verificaría si el objeto pertenece al concepto matriz de arma de fuego, para después determinar si además presentaría una cualidad prohibitiva del art. 3.

Por eso, la falta de funcionamiento actual de un arma de fuego prohibida no impediría la subsunción. La inaptitud circunstancial (falta de percutor, obstrucción del cañón, piezas dañadas, desgaste, desperfecto mecánico) podría impedir la prueba de disparo en ese instante, pero no alteraría necesariamente la identidad del objeto como arma que ha sido concebida para disparar.

La consecuencia práctica es de la mayor relevancia: en los delitos pos-esorios de los arts. 13 y 14, la tipicidad de armas prohibidas no dependería exclusivamente de la aptitud de disparo actual, sino de que el objeto conserve su pertenencia al tipo de cosas diseñadas para disparar. Nos referimos al primer elemento –la propiedad teleológico-funcional de base objetiva–: la destinación técnica del artefacto, cristalizada en su programa de fabricación, en la morfología de su arquitectura interna y en su matriz de uso prevista. Desde esta premisa, la aptitud jurídico-penal del objeto no se agotaría en su rendimiento contingente al momento de la incautación, sino en su pertenencia estructural a la clase de artefactos concebidos para el disparo. Por ello, la inaptitud sobrevenida, transitoria o circunstancial no impediría por sí sola su relevancia típica en la medida que no eliminaría la cualidad normativa que fundamentaría su punibilidad como arma de fuego real.

Por lo anterior, categorías como arma larga recortada, arma corta au-tomática, arma de fantasía, arma de fogueo adaptada, arma artesanal, arma con sistemas de individualización adulterados, ametralladora o subametral-ladora, pueden seguir siendo típicas, aunque al momento del hallazgo no logren disparar. Lo jurídicamente decisivo no sería el rendimiento balístico