240

María Soledad de la Fuente Núñez de Castro

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

trabajadores en las que se les prohibía intentar meter las manos en los cilindros del laminador cuando se caiga un cuerpo extraño, no lo es menos que en la evaluación de riesgos, efectuada el 2 de mayo de 2001 por el Servicio de Prevención Sermesa concertado por la actora se identifica como uno de los riesgos de la máquina referida en el ordinal procedente el de atrapamiento por o entre objetos y advierte de la necesidad de dotar a la misma de dispo-sitivos que garanticen su seguridad, dotando de protección para impedir la accesibilidad a sus cilindros.

y que

A raíz del accidente sufrido por el trabajador demandado, la Inspección de Trabajo practicó requerimiento a la empresa a efectos de proteger los cilindros de dicha máquina. Fue, pues, la conducta omisiva del empresario consistente en no llevar a la práctica la medida de protegerse el trabajador respecto de los cilindros de la máquina, la causa eficiente y determinante del daño producido al trabajador; acontecimiento que no se hubiera producido de haberse cumplido por el empleador, a priori y no a posteriori del accidente, las condiciones mínimas de seguridad a que antes se ha hecho referencia.

Sin embargo, el recargo de prestaciones no procede cuando el accidente laboral es resultado de la imprudencia temeraria del encargado responsa-ble. Fue el supuesto contemplado por la STS de 28 de febrero de 2019, ECLI:ES:TS:2019:983. El accidente ocurrió cuando el trabajador realizando las funciones propias de su categoría de instalador y reparador de equipos electrónicos y suficientemente informado para su labor, así como informa-do de los riesgos de la misma, se encontraba realizando, junto con otros compañeros, la labor de sustitución de una torre metálica a la que amarró los cables procedentes del entroque existente, momento en el que recibió una tensión de retorno a través de la fase proveniente de aquella, lo que ocurrió porque el jefe del equipo, oficial de primera designado como jefe de descargo y encargado de desconectar las fuentes de tensión de la línea, olvidó realizar esa labor.