63

Revista de Ciencias Sociales - Número 88 (2026) - Universidad de Valparaíso - ISSN 0719-8442 - Valparaíso, Chile

El arma de fuego (real y adaptable) como objeto de la acción en los delitos posesorios de la Ley N°17.798 sobre control de armas

63

Finalmente, el tercer elemento constitutivo consistiría una propiedad mecánico-funcional dada por el específico mecanismo de realización del disparo: el aprovechamiento de la fuerza de expansión de los gases genera-dos por la combustión, explosión o más técnicamente, deflagración 29 de la pólvora u otro compuesto químico.

En este sentido, toda arma de fuego exigiría, para su funcionamiento, un sistema de alimentación y un mecanismo de disparo. Este último se articula, en términos básicos, sobre una aguja percutora (o percutor) que debe impactar la cápsula iniciadora o fulminante situada en la parte posterior del cartucho o munición 30, alojado en la recámara, y que admite diferentes configuraciones.

Sobre esta base funcional, el art. 70 RLCA clasifica las armas de fuego reales según su mecanismo de funcionamiento en: (i) armas de avancarga (letra a), cargadas por la boca del cañón con pólvora y munición, hoy de uso excepcional y de interés histórico (por ej., mosquetes de chispa y fusiles de percusión del siglo XIX); (ii) armas de carga única (letra b), que admiten un solo cartucho en recámara (no almacenan para disparos sucesivos) y exigen, tras cada disparo, extracción de la vaina y recarga manual (por ej., los rifles

29 Deflagración es el proceso por el cual un propelente químico, como la pólvora sin humo, se quema rápidamente liberando gases calientes que se expanden con velocidad sub-sónica (es decir, por debajo de la velocidad del sonido), generando una presión controlada que impulsa el proyectil a través del cañón. A diferencia de una detonación, que es una explosión violenta con una onda de choque supersónica, la deflagración ocurre de manera más progresiva, permitiendo que el arma funcione de forma segura y eficaz sin destruirse por la presión interna.

30 Por regla general, la munición es un artefacto ensamblado, concebido para ser disparado por un arma de fuego. En términos técnicos, se trata de un proyectil encartuchado: una bala unida a una vaina o casquillo. Como explica CARRASCO (2008), pp. 121 y ss., el cartucho tiene cuatro elementos: (i) vaina o casquillo –única pieza recargable–, compuesta por la boca (que sujeta el proyectil), el cuerpo (que contiene al propelente) y el culote (que aloja el fulminante y recibe el golpe del percutor); (ii) cápsula fulminante, que al ser percutida inicia la ignición; (iii) carga de proyección (usualmente pólvora sin humo), cuya combustión genera gases a alta presión que impulsan el proyectil; y (iv) proyectil o bala, parte expulsada que impacta el blanco. Como el proyectil puede ser metálico o no (goma, polímero, gas pimienta, etc.), su material no define por sí solo la naturaleza del arma: lo decisivo es que el sistema funcione por deflagración química. Por ello, las llamadas armas traumáticas, cuando operan con pólvora y disparan proyectiles no penetrantes (p. ej., de goma o polímero), encuadran técnicamente como armas de fuego (tal como lo reconoce el art. 4 s) RLCA).