62

Gonzalo Bascur Retamal

Facultad de Derecho - Universidad de Valparaíso - Chile

62

calibres de estas armas se expresan normalmente en pulgadas o en sistema métrico, de modo que, cuando la denominación inicia con punto decimal (p. ej., .45, .357, .22), se trata de pulgadas, mientras que expresiones como 9x19 mm., 7,62x39 mm o 5,56x45 mm. responden al sistema métrico. Bajo esta última nomenclatura, la primera cifra identifica, por regla general, el diámetro nominal del proyectil y la segunda la longitud del casquillo (que contiene el grueso de la munición, salvo el proyectil). En tanto calibres populares, se ubica el 9x19 mm. (de uso extendido en pistolas de servicio), el 7,62x39 mm. (clásicamente asociado al fusil soviético AK-47), el 5,56x45 mm., estándar en fusiles M4 y M16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el calibre .22 (muy utilizado en caza) y el .44 Magnum (cartucho de elevada potencia en revólveres).

Por otra parte, están las armas de ánima lisa 28, como las escopetas, que carecen de estriado y disparan habitualmente cargas múltiples (perdigones o balines) cuya dispersión en forma de cono eleva la probabilidad de impacto a corta distancia, aunque con pérdida progresiva de densidad, energía y pre-cisión al aumentar la distancia al blanco. En este segundo grupo, el calibre no se expresa en milímetros o pulgadas, sino en gauge, sistema histórico de base ponderal que indica cuántas esferas de plomo del diámetro interno del cañón completan una libra, razón por la cual funcionaría en sentido inverso al intuitivo: a menor número de gauge, mayor diámetro del cañón y, en términos generales, mayor potencia (así, una escopeta calibre 12 es mayor y más enérgica que una calibre 20).

c) La propiedad mecánico-funcional: el mecanismo de deflagración

28 Ibid., pp. 138-140.